|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| https://partners.gorenje.si/pi/lib/EnLabel.aspx?ident=461819&enType=new&jezik=cs | |  |  | | --- | --- | |  | https://partners.gorenje.si/pi/lib/pi_slika.aspx?id=MORA&tipDok=GIF&klas=logo | | Informační list | | | Modelové značení | VM532X | | ´´Ekoznačka Evropské unie´´ podle nařízení (ES) č. 66/2010 | Ne | | Spotřeba energie (Et) standardního mycího cyklu | 0,75 | | Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po a P1) (W) | - / 0,40 | | Standardní program je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí, a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. | | | Trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách | 140 | | Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T1) v minutách | - | | Hlučnost (dB(A) re 1 pW) | 49 | | Vestavný spotřebič |  | |